**Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму**

**Королівської селищної ради**

**Берегівського району Закарпатської області**

 **ЗАТВЕРДЖЕНО**

 **від .0 .2021 року №**

 **Начальник відділу Терезія Тодавчич**

## Інструкціяз охорони праці № 15користування вогнегасником

## відділу освіти, молоді,спорту,культури і туризму

**1. Загальні положення**

* 1. Вогнегасник вуглекислотний переносний ВВ призначений для гасіння горіння рідких речовин, що не розчиняються у воді, електрообладнання під напругою електроструму до 1000 В, а також пожеж у приміщеннях, у яких розміщені ПК.
	2. Вогнегасник не може використовуватися для гасіння пожеж речовин, горіння яких відбувається без доступу повітря (бавовна, піроксилін і т.п.).

1.3.Забороняється розташовувати вогнегасник у зонах попадання прямих сонячних променів і поблизу опалювальних приладів.

1.4.Технічне опосвідчення корпусу вогнегасника виконується один раз на п’ять років.

**2.Вимоги безпеки перед початком роботи**

2.1.Провести зовнішній огляд вогнегасника і впевнитися в його справності.

**3.Вимоги безпеки під час роботи**

3.1.При гасінні необхідно:

* зірвати пломбу, висмикнути чеку;
* направити насадок на полум’я під кутом 45°;
* натиснути на важіль запорно-пускового пристрою;
* струмінь вуглекислого снігу подавати з краю вогню;
* гасити з відстані 1 м;
* по закінченні гасіння відпустити важіль
* УВАГА! Час безперервної роботи вогнегасника типу ВВ складає 9 сек.
	1. Забороняється:
* наносити удари по вогнегаснику;
* експлуатувати вогнегасник з наявністю вм’ятин, здутостей або тріщин на корпусі;
* кидати вогнегасник у полум’я та вдаряти ним об землю для приведення до дії;
* спрямовувати під час експлуатації насадку вогнегасника у бік людей.

**4.Вимоги безпеки по закінченню роботи.**

4.1.Перезаряджати після будь-якого використання в пункті технічного обслуговування вогнегасників.

4.2.Не розбирати і не перезаряджати вогнегасник особам, які не мають дозволу на проведення таких робіт.

4.3.Не використовувати вогнегасник для потреб, не пов’язаних з пожежогасінням.

**5.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях**

5.1.При попаданні вуглекислого снігу в очі і на відкриті ділянки тіла промити вражені місця чистою проточною водою.

Розробив

Головний спеціаліст Віталій Токач

Ознайомились: